[별표 3] 무대시설 정기 안전검사 기준 (제6조제2항 및 제7조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 있는 경우)

(1) 규격 및 사양

전동기 출력 (kW)		전동기 정격 전류 (A)	/
전동기 전압 (V)	/	전동기 회전수 (RPM)
감속기 종류		감속기 감속비

(2) 설치상태 및 구조검사

구 분

검 사 항 목

검 사 기 준

1. 구조물

및 프레임

구조물의 균열 및 파손상태

① 구조물 외관상의 균열, 변형, 파손 등의 결함이 없을 것

구조물의 연결 상태

① 구조물의 연결부분은  풀림 및 변형이 없을 것

② 구조물은 견고히 고정되어 있고, 와이어로프로 고정된 경우 작용하는 하중에 적합한 와이어로프를 선정하여 체결도구로 견고히 고정되어 있을 것

볼트․너트의 고정 상태

① 볼트와 너트의 조임 상태는 견고할 것

② 볼트와 너트 고정부는 평와셔와 스프링 와셔, 더블너트 등을 사용하여 풀림방지 조치가 되어있을 것

③ 구조물의 경사면에 볼트와 너트를 사용한 경우 경사와셔(taper washer) 등을 사용하여 충분한 접촉면이 확보되어 있을 것

고정부의 용접 상태

① 용접부는 균열 및 변형이 없을 것

② 용접 고정부는 용접살 부족 등으로 인한 강도 저하가 없을 것

구조물과 구성부재의 설치 상태

① 구조물은 견고하고 안전성이 확보된 상태로 설치되어 있을 것

② 구조물 및 구성부재에 변형이나 처짐이 없을 것

③ 구조물에 산화나 부식이 없을 것

1. 구조물

및 프레임

적재하중 표시

① 장치봉, 조명봉 등에 사용하중이 표시되어 있을 것

장치봉의 설치 상태

① 장치봉 끝단부는 캡이나 기타 재료로 마감처리가 되어 있을 것

② 장치봉은 부식, 파손, 휨, 변형 등의 결함이 없을 것

음향반사판의 설치 상태

① 측면음향반사판 힌지부는 양단이 더블너트를 체결하여 안전성을 확보할 것

② 반사판이 이동할 때 기울어짐이나 과도한 흔들림이 없을 것

③ 레일과 롤러를 이용하여 수평 위치를 조정하는 측면음향반사판의 경우 레일 끝단부에 멈춤장치가 설치되어 있을 것

방화막의 설치 상태

① 방화막은 외부 전원이 차단되어도 작동이 가능할 것

② 방화막은 무대에서 발생하는 화재에 의한 화염과 연기가 객석으로 전달되는 것을 차단할 수 있는 구조일 것

조명시설의 설치 상태

① 조명기는 조명봉에 견고하게 고정되어 있을 것

② 조명기는 조명기 렌즈 및 조명 전구가 추락하지 않도록 추락방지가 되어 있을 것

③ 조명기는 안전고리가 체결되어 있을 것

2. 평형추

및 가이드 레일

평형추의 적재 상태

① 적재상태는 좌·우 또는 전·후로 치우침 없이 균형을 유지할 것

가이드 슈의 설치 상태

① 가이드 슈는 흔들림이 없이 견고하게 고정되어야 하며, 변형 및 균열이 없을 것

가이드 롤러의 설치 상태

① 고정상태는 견고하여야 하며, 흔들림이 없을 것

가이드 레일의 설치 상태

① 가이드 레일의 고정상태는 견고하고 변형, 균열, 파손 등의 결함이 없을 것

② 가이드 레일의 이음부는 손상이 없으며 평형추가 이동할 때 흔들림을 유발하는 돌출부가 없을 것

③ 가이드 레일 고정 브라킷(bracket)은 견고하게 설치되어 있을 것

④ 가이드 레일은 윤활이 되어 있을 것

평형추 지지봉의 설치 상태

① 지지봉은 더블너트 등으로 견고하게 고정되어야 하며, 분할핀 등을 설치하여 풀림 방지가 되어 있을 것

② 지지봉은 변형, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

평형추 고정 장치의 설치 상태

① 평형추가 추락하지 않도록 평형추 고정 장치가 견고하게 고정되어 있을 것

볼트와 너트의 체결 상태

① 평형추 틀에 체결되는 볼트와 너트는 풀림이 없으며, 풀림 방지가 되어 있을 것

② 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것

평형추 틀의 설치 상태

① 평형추 틀은 견고하게 설치되어 있을 것

② 평형추 틀은 기울어짐 없이 가이드 레일과 평행하게 설치되어 있을 것

③ 평형추 틀은 균열, 변형, 파손, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

리미트 스위치 작동 프레임

(striker)의 설치 상태

① 리미트 스위치 작동 프레임은 평형추 틀에 견고하게 고정 되어 있어야 하며, 변형이 없을 것

② 리미트 스위치 작동 프레임은 리미트 스위치를 정확하게 작동시킬 수 있는 구조일 것

3. 활차

활차의 크기

① 활차의 피치원 직경은 와이어로프 직경의 20배 이상 일 것

활차 홈 및 홈 사이 산의 마모상태

① 활차 홈과 홈 사이 산은 심한 마모, 파손이 없을 것

활차의 파손 및 변형 상태

① 활차 및 지지 프레임은 파손 및 변형이 없을 것

활차 홈의 크기 및 깊이

① 활차 홈의 크기와 깊이는 와이어로프의 크기에 적합할 것

활차 홈의 수

① 활차 홈의 수는 유입되는 와이어로프 줄의 수 이상일 것

활차에 유입되는 와이어로프의 유입각도

① 활차의 회전축과 활차로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 90±2 °이내일 것

활차의 설치 상태

① 활차와 지지 프레임은 일정한 간격을 유지하며 평행한 상태로 설치되어 있을 것

② 활차 지지 프레임은 변형이 없을 것

③ 활차 및 지지 프레임을 고정하는 볼트와 너트는 풀림방지가 되어 있을 것

와이어로프 이탈방지장치의 설치 상태

① 와이어로프 이탈방지장치가 와이어로프의 이탈을 방지할 수 있는 구조로 설치되어 있을 것. 단, 와이어로프가 이탈되지 않는 구조일 때에는 이탈방지장치가 설치되지 않아도 무방함

② 와이어로프 이탈방지장치는 견고하게 고정되어있을 것

③ 와이어로프 이탈방지장치로 인한 와이어로프의 마모가 발생하지 않는 구조일 것

4. 드럼

드럼의 크기

① 주 드럼과 윈치 드럼의 피치원 직경은 와이어로프 직경의 30배 이상, 보조 드럼은 20배 이상일 것

드럼 홈 및 홈 사이 산의 마모상태

① 드럼 홈과 홈 사이 산은 심한 마모나 파손이 없을 것

드럼의 파손 및 변형 상태

① 드럼은 파손 및 변형이 없을 것

드럼 홈의 크기 및 깊이

① 드럼 홈의 크기 및 깊이는 와이어로프의 크기에 적합할 것

드럼에 유입되는 와이어로프의 유입각도

① 스크루 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 90±4° 이내일 것

② 디스크 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 90±2° 이내일 것

③ 평형추 방식의 무대기계ㆍ기구에서 사용되는 주 드럼과 보조 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 90±2°  이내일 것

④ 와이어로프가 드럼에 감기거나 풀릴 때 급격한 꺽임이나 간섭이 없을 것

드럼의 설치 상태

① 드럼에 체결된 키는 축과 드럼에 전체적으로 접촉되고 소켓볼트로 견고하게 고정되어 있을 것

② 드럼에 연결된 축은 지지 베어링이 축에 전체적으로 접촉 할 수 있을 만큼의 길이가 확보되어 있을 것

와이어로프의 감김 횟수와 드럼 홈의 수

① 스크루 드럼 홈의 수는 와이어로프가 감기는 횟수 이상일 것

윈치드럼의 권선여유

① 막 구조물이 최하단까지 내려왔을 때에 윈치 드럼에 남아있는 와이어로프의 권선이 2바퀴 이상일 것

5. 와이어로프

및 체결 도구

와이어로프의 마모 및 외관 상태

① 와이어로프 스트랜드 소선 파단 수는 10%이하여야 하며, 킹크, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

② 와이어로프 직경 감소가 공칭직경의 7% 이하일 것

③ 와이어로프에 손상이 발생하였을 경우 KS B ISO 4309에 따라서 와이어로프의 상태를 작성할 것

와이어로프의 설치 상태

① 와이어로프를 고정하는 클립의 고정 상태는 견고하고, 심블에서 이탈되는 와이어로프가 없을 것

② 클립으로 와이어로프를 고정하는 경우, 하중이 작용하는 쪽의 와이어로프에 U-볼트의 너트를 체결하고 클립 수는 아래 표의 기준에 적합할 것

와이어로프 직경(mm)	클립 수
10이하	3개
10초과~16이하	4개
16초과~28이하	5개
28초과	6개 이상

③ 클립의 고정 간격은 로프 직경의 6배 이상일 것

④ 드럼 끝단에 고정된 와이어로프는 견고하게 고정되어 있을 것

⑤ 하나의 무대기구에 적용되는 와이어로프는 동일한 직경과 동일한 종류의 와이어로프를 사용할 것

⑥ 와이어로프의 끝단은 테이핑 처리 등으로 스트랜드가 풀리지 않도록 마감처리가 되어야 하며, 이완이 없을 것

5. 와이어로프

및 체결 도구

와이어로프의 장력 상태

① 와이어로프의 장력 측정값에서 무대시설의 기울어짐 등의 이상을 유발하는 장력 불균형이나 장력 부족이 없을 것

와이어로프의 안전율

① 와이어로프의 안전율은 구동용은 6 이상, 고정용은 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

와이어로프의 유입 상태

① 수직활차에서 막 구조물로 유입하는 와이어로프는 막 구조물과 수직으로 설치되어 있을 것

턴버클의 설치 상태

① 턴버클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

② 턴버클은 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것

③ 턴버클은 장력조절과 장력상태 확인에 지장을 주는 변형 및 파손이 없을 것

④ 턴버클은 풀림 방지가 되어 있을 것

섀클의 설치 상태

① 섀클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

② 섀클은 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것

③ 섀클은 견고히 설치되어 있으며, 섀클의 볼트 풀림이 없을 것

심블의 설치 상태

① 와이어로프 꺾임부에 심블이 설치되어 있으며, 파손 및 변형이 없을 것

기타 체결 도구의 설치 상태

① 와이어로프 체결을 위하여 소켓, 압착 슬리브, 웨지, 아이 스플라이스 등의 고정 방법을 사용하는 경우 그 체결상태가 견고하고 변형이 없을 것

6. 섬유로프

섬유로프의 안전율

① 섬유로프의 안전율은 6 이상 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

섬유로프의 마모 및 외관 상태

① 섬유로프의 스트랜드 소선 파단 수는 10% 이하여야 하며, 꺾임, 파손 등이 없을 것

② 섬유로프 직경 감소가 공칭직경의 7% 이하일 것

섬유로프의 고정 상태

① 섬유로프를 고정하는 클립의 고정 상태는 견고할 것

② 클립으로 섬유로프를 고정하는 경우, 하중이 작용하는 쪽의 섬유로프에 U-볼트의 너트를 체결할 것

섬유로프 잠금장치의 설치 상태

① 섬유로프를 고정하는 잠금장치는 로프를 견고하게 고정할 수 있는 구조일 것

섬유로프 고정 클립 수 및 간격

① 섬유로프를 고정하는 클립은 3개 이상 적용하며, 그 간격은 로프 직경의 6배 이상일 것

7. 체인

체인의 설치 상태

① 체인은 변형이나 파손이 없을 것

② 구동부에 설치되거나 하중이 작용하는 체인은 2줄 이상을 사용할 것

③ 구동부에 설치되거나 하중이 작용하는 체인은 안전율이 6 이상일 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

체인의 장력

① 구동부에 설치된 체인의 장력은 일정하여야 하며, 느슨함이 없을 것

체인의 윤활

① 구동부에 설치된 체인은 회전이 원활하도록 윤활이 되어 있을 것

8. 전동기

전동기의 설치 상태

① 전동기는 고정 프레임 등에 견고하게 고정되어 있으며, 고정 볼트와 너트는 풀림방지가 되어있을 것

② 전동기 고정 프레임은 변형, 균열, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

③ 전동기 명판에 정격전류, 사용전압, 회전수, 과부하율 등 주요 사양이 명기되어 있을 것

단자함 및 전선관의 설치 상태

① 인입되는 전선은 전선관으로 보호되어 있을 것

② 인입 전선관은 단자함에 로크너트로 견고하게 고정되어 있을 것

③ 전동기 단자함은 전동기로 인입되는 전선을 보호해 줄 수 있는 구조일 것

접지선의 설치 상태

① 접지선의 고정은 확실하여야 하고 접지저항과 접지선 굵기는 아래 표의 기준에 적합할 것

사용 전압	접지저항값	접지선 굵기
400V이하	100Ω 이하	1.6㎜ 이상 단선 또는 2.0㎜ 이상 연선
400V초과 600V이하	10Ω 이하

풀리, 축, 키 설치 상태

① 키 홈 및 키의 변형이 없을 것

② 키는 축과 풀리에 견고하게 고정되어 있을 것

③ 키를 고정하는 소켓볼트는 견고하게 고정되어 있을 것

④ 전동기 축과 감속기 축은 수평 및 수직 방향으로 정렬되어 있을 것

⑤ 풀리는 균열 및 파손이 없고 유격 없이 축에 고정되어 있을 것

9. 감속기

및 부속장치

감속기의 설치 상태

① 감속기는 밀폐된 구조로 균열이나 파손이 없을 것

② 감속기는 견고히 고정되어 있으며, 체결 볼트와 너트는 풀림방지가 되어 있을 것

③ 감속기 축은 균열 및 파손이 없을 것

④ 감속기 명판에 감속비, 기어종류, 입출력 토크 등 주요 사양이 명기되어 있을 것

감속기의 오일 상태

① 감속기의 원활한 작동을 유지하기 위한 충분한 유량이 확보되어 있을 것

② 오일의 변질이나 오일 내 부유물이 없을 것

③ 오일 누설이 없어야 하며, 실링, 오일 게이지 손상 및 패킹 파손이 없을 것

벨트의 설치 및

장력상태

① 벨트의 수는 KS C 4202, KS M 6535, KS M 6533 등 한국산업표준(KS)에 따라 전동기의 용량에 적합하게 적용되어 있을 것

② 벨트의 장력은 KS M 6535 등 한국산업표준(KS)의 기준에 적합하고 벨트 사이의 장력편차가 없을 것

③ 벨트에 파손이나 심한 마모가 없을 것

풀리, 축, 키 설치 상태

① 키 홈 및 키의 변형이 없을 것

② 키는 축과 풀리에 견고하게 고정되어 있을 것

③ 키를 고정하는 소켓볼트는 견고하게 고정되어 있을 것

④ 풀리는 균열 및 파손이 없고 유격 없이 축에 고정되어 있을 것

10. 제동장치

제동장치의 설치 상태

① 설치상태가 견고할 것

② 커버는 변형이나 파손이 없을 것

③ 스프링은 적정한 장력을 유지하고 있을 것

요소 부품 마모 상태

① 균열, 변형, 심한 마모가 없을 것

② 라이닝 패드는 이탈되어 있지 않으며, 균일하게 접촉되어 있고 편마모가 없을 것

③ 라이닝 패드는 산화, 부식이 없을 것

11. 상부 그리드

구성부재의 고정 상태

① 구성부재는 앵커볼트 등으로 건축 구조물에 견고히 고정되어 있을 것

② 용접부는 균열 및 변형이 없을 것

구성부재의 변형 상태

① 구성부재는 휨 등의 변형이 없을 것

구성부재의 산화 및 부식 상태

① 상부 그리드 형강, 고정 볼트와 너트는 산화나 부식이 없을 것

상부 그리드의 조도

① 상부 그리드의 조도는 평균 100 lx 이상일 것

안전철망 등의

설치 상태

① 와이어로프 이송구 이외에 사람이나 물건의 추락 위험이 있는 개구부가 없을 것

② 상부 그리드에 설치된 철망이나 그레이팅(grating) 등은 견고하게 고정이 되어있을 것

추락 위험이 있는 물체의 유무

① 상부 그리드에 무대바닥으로 추락할 수 있는 물건이 없을 것

상부 그리드 내 돌출물

① 상부 그리드에 점검자나 작업자에게 위험하거나 와이어로프를 손상시킬 수 있는 돌출물이 없을 것

상부 그리드 접근 방법

① 계단이나 사다리를 통해서 상부 그리드에 접근할 수 있을 것

② 사다리를 통해서 상부 그리드 접근할 경우 추락방지를 위한 안전장치가 설치되어 있을 것

③ 계단 또는 사다리는 견고하게 고정되어 있어 안전한 접근이 가능 할 것

행어(hanger)의 설치 상태

① 상부 그리드 행어에 설치된 턴버클, 프레임 등은 변형이나 파손이 없을 것

② 상부 그리드 행어는 천정 구조물과 그리드 사이에 수직으로 설치되며, 그리드를 지탱할 수 있는 적정 장력을 유지하고 있을 것

11. 상부 그리드

천장, 벽면 등의 누수 상태

① 상부 그리드 천장, 벽면, 배관에서는 누수가 없을 것

② 상부 그리드 천장, 벽면은 균열이 없을 것

천장, 벽면의 마감 상태

① 상부 그리드 천장과 구조물에는 인체에 유해하거나 화재 시 유해 가스를 발생시킬 수 있는 재료가 없을 것

12. 갤러리

점검로내의 추락위험 방지

① 점검로에 난간이 설치되어 있을 것

② 점검로에 10 cm 이상의 추락방지턱이 설치되어 있을 것

점검로의 조도

① 점검로의 평균 조도는 100 lx 이상일 것

13. 무대바닥

무대바닥의 수평 상태

① 무대바닥에는 돌출부가 없을 것

② 무대바닥의 변형, 파손이 없을 것

14. 유압 파워 유닛

유압 파워 유닛의 설치상태

① 유압 파워 유닛은 진동과 충격에 견딜 수 있도록 기계대 또는 기계실 바닥에 견고하게 고정되어 있을 것

구동 전동기의 설치 상태

① 구동 전동기 지지 프레임의 부착 및 볼트 체결상태는 견고하고, 풀림방지가 되어 있을 것

유량 게이지의 유압유

① 유압 탱크 내 작동유의 양이 게이지의 적정범위 이내에 있을 것

② 유압유는 변질이 없을 것

압력 배관의 설치 상태

① 압력 배관의 이음 접속이 확실할 것

유압유의 누설 여부

① 유압 파워 유닛, 압력 배관, 밸브 등의 연결부위에 유압유의 누설이 없을 것

안전밸브의 설치 상태

① 안전밸브는 펌프와 체크밸브의 중간에 설치하고 다른 밸브 등에 의해 유압회로에서 차단되지 않도록 배치되어 있을 것

15. 유압 실린더

및 호스

유압 호스의 연결 및 설치 상태

① 호스의 연결상태는 견고하고 확실하며, 굽힘 반지름은 KS M 6609의 기준에 적합할 것

유압 실린더의 설치 상태

① 유압 실린더는 견고하게 설치되어야 하고, 부착은 볼트로 체결되어 있으며, 풀림방지가 되어 있을 것

유압 실린더 오일의 누설 여부

① 실린더와 호스에서 유압유의 누설이 없을 것

유압 배관 및 호스 안전율

① 유압배관은 작용압력 대비 안전율이 4 이상, 유압호스는 작용압력 대비 안전율이 10 이상일 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

16. 유압 기계실

유압 기계실의 조명

① 유압 기계실이 별도로 구성되는 경우에 유압 기계실은 점검 및 보수가 용이하도록 평균 조도가 100 lx 이상일 것

유압 기계실의 출입문 시건

① 유압 기계실 출입문은 관계자이외에 출입이 제한되도록 잠금장치가 되어 있을 것

17. 기어박스

기어박스의 설치 상태

① 기어박스는 밀폐된 구조로 균열이나 파손이 없을 것

② 기어박스는 견고히 고정되어 있으며, 체결 볼트와 너트는 풀림방지가 되어 있을 것

기어박스의 오일 상태

① 기어박스의 원활한 작동을 유지하기 위한 충분한 유량이 확보되어 있을 것

② 오일의 변질이나 오일 내 부유물이 없을 것

③ 오일 누설이 없어야 하며, 실링, 오일 게이지 손상 및 패킹 파손이 없을 것

축과의 연결 상태

① 연결 축은 균열 및 파손이 없을 것

② 기어박스와 축의 연결상태는 견고하고 확실할 것

18. 축 및 커플링

축과 연결부의 조립 상태

① 축과 연결부의 조립 상태는 확실하고, 축과 축의 연결 상태는 편심이 없을 것

② 커플링의 연결 상태는 확실하며, 고정은 견고할 것

③ 커플링은 주기적인 윤활이 가능한 구조일 것

축의 변형 상태

① 축은 휨 등의 변형이 없을 것

축의 산화 및 부식 상태

① 축의 표면에 산화 및 부식이 없을 것

19. 스크루 축

스크루 축의 설치 상태

① 스크루 축은 견고히 지지되어 있을 것

② 스크루 축은 승강 운동에 지장이 없도록 수직 상태를 유지하고 있을 것

③ 스크루 축은 휨, 변형, 산화, 부식 등의 손상이 없을 것

스크루 축의 윤활 상태

① 스크루 축은 윤활이 되어 있을 것

20. 랙 및 피니언

랙 및 피니언의 마모 및 윤활 상태

① 랙 및 피니언의 기어는 심한 마모나 편마모가 없을 것

② 랙 및 피니언의 기어에는 윤활이 되어 있을 것

21. 팬터그래프

팬터그래프 고정 상태

① 팬터그래프에 설치된 가이드 롤러 및 조인트는 고정이 견고할 것

가이드 롤러 설치 상태

① 가이드 롤러는 가이드 레일과 전체적으로 접촉되어 있을 것

22. 무대 하부

(under stage)

무대 하부의 접근

① 무대 하부의 구동부와 구조물 등에 접근이 용이할 것

무대 하부의 조명

① 무대 하부의 평균 조도는 100 lx 이상일 것

무대 하부의 보호구역

① 무대 하부에는 무대시설의 움직임에 대하여 점검자 등이 피난할 수 있는 보호구역이 있을 것

② 스토퍼는 견고하게 설치되어 있으며, 설치 위치가 정확할 것

23. 배전반

및 제어반

배전반 설치 및 표기 상태

① 배전반 외함의 부식이나 변형이 없을 것

② 배전반은 견고하게 고정되어 있을 것

③ 배전반의 문은 잠금장치가 되어 있어야 하며 KS S ISO 3864-1의 기준에 적합한 안전표지판이 설치되어 있을 것

④ 전장부품의 육안식별이 쉽도록 표시가 되어 있을 것

⑤ 배전반은 작업에 충분한 밝기의 조명등이 설치되어 있을 것

전장부품의 용량 및 설정

① 배선용 차단기, 전자접촉기, 과부하 보호장치(전자식 과부하 계전기 EOCR, Electronic Overload Relay) 등 전장부품의 용량은 전동기의 정격전류에 적합할 것

② 과부하 보호장치(EOCR)는 전동기 정격전류의 110% 이하로 설정되어 있을 것

배선의 설치 및 접지 상태

① 접속부는 단자의 풀림으로 인한 단락의 위험이 없도록 견고하게 접속되어 있을 것

② 접지선의 고정은 확실하여야 하고 접지저항과 접지선 굵기는 아래 표의 기준에 적합할 것

사용전압	접지저항값	접지선 굵기
400V이하	100Ω이하	1.6㎜ 이상 단선 또는 2.0㎜ 이상 연선
400V초과 600V이하	10Ω 이하

절연저항

① 회로의 절연저항은 아래 표의 기준값 이상일 것

사용전압		절연 저항값
400 V 미만	대지전압 150 V 이하	0.1 ㏁
	대지전압 150 V 초과 300 V 이하	0.2 ㏁
	사용전압 300 V 초과 400 V 미만	0.3 ㏁
400 V 이상		0.4 ㏁

24. 조작반

작동 스위치의 고정 상태

① 스위치가 견고하게 고정되어 있을 것

단자 및 터미널의 설치 상태

① 단자 및 터미널은 흔들리지 않도록 견고하게 고정되어 있을 것

② 단자 및 터미널에 연결된 전선은 견고하게 고정되어 있을 것

기기명칭의 표시

① 무대시설 명칭과 조작 스위치 명칭이 일치할 것

접지선 접속 상태

① 접지선의 고정은 확실하여야 하고 접지저항과 접지선 굵기는 아래 표의 기준에 적합할 것

사용전압	접지저항값	접지선 굵기
400V이하	100Ω이하	1.6㎜ 이상 단선 또는 2.0㎜ 이상 연선
400V초과 600V이하	10Ω 이하

절연저항

① 회로의 절연저항은 아래 표의 기준값 이상일 것

사용전압		절연 저항값
400 V 미만	대지전압 150 V 이하	0.1 ㏁
	대지전압 150 V 초과 300 V 이하	0.2 ㏁
	사용전압 300 V 초과 400 V 미만	0.3 ㏁
400 V 이상		0.4 ㏁

25. 배선 및 배관

배관의 설치 상태

① 전선관의 변형, 부식 등의 손상이 없을 것

② 덕트 및 단자함에 고정되는 전선관은 로크너트로 견고하게 고정되어 있을 것

③ 덕트의 종단부와 중간에 먼지 등의 이물질이 유입되지 않도록 마감처리가 되어 있을 것

④ 덕트 연결부에 접지본드가 설치되어 있을 것

배선의 설치 상태

① 전선피복의 손상, 접속부의 풀림, 전선의 절연열화가 없을 것

② 전선의 접속상태 및 보호상태에 이상이 없을 것

③ 배전반, 조작반, 제어반, 배선 접속설비 내의 전선은 정렬된 상태로 설치되어야 하며, 회로를 구분할 수 있도록 꼬리표 또는 표시가 되어 있을 것

케이블의 설치 상태

① 그리드에서 조명기로 유입되는 동력 케이블은 절연애자에 고정되어 있을 것

② 단자함으로 유입하는 케이블은 전기 및 기계적으로 견고히 접속되어 있을 것

③ 케이블을 적재하거나 고정하는 부분에서 케이블의 손상이 없으며, 케이블에 장력이 작용하지 않을 것

26. 리미트 스위치

리미트 스위치의 설치 상태

① 리미트 스위치의 오작동 발생에 대비하여 최종 리미트 스위치가 함께 설치되어 있을 것

② 리미트 스위치 레버의 손상이 없으며, 철사 등으로 개조되어 있지 않을 것

③ 제어선은 외부 요인에 의해 손상되지 않도록 전선관으로 보호되어 있을 것

④ 동력선과 제어선에 흐르는 전류의 전압차에 의한 상호 유도장해가 발생하지 않을 것

⑤ 리미트 스위치의 고정볼트와 너트가 풀림이 발생하지 않을 것

⑥ 리미트 스위치의 고정은 견고하고 변형 및 손상이 없을 것

27. 기타

무대시설의 표시

① 상부 그리드 프레임, 평형추, 가이드 레일등에 무대시설을 쉽게 식별 할 수 있도록 명칭이 표시되어 있을 것

기타 부속장치의 설치 및 외관 상태

① 기타 부속장치의 설치 상태가 견고할 것

② 기타 부속장치에 휨, 균열, 변형, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

(3) 운전검사

구 분

검 사 항 목

검 사 기 준

1. 막 구조물

이동 시 간섭 및 작동 상태

① 막 구조물의 이동 시 주변의 무대시설이나 구조물과 간섭이 없을 것

2. 평형추 및

가이드 레일

평형추의 운전 상태

① 평형추 틀을 포함한 평형추의 무게는 막 구조물의 무게와 균형을 이룰 것(장치봉 등 무게를 가변적으로 사용하는 무대시설은 무관함)

② 평형추가 승강할 때 평형추의 흔들림이 없으며, 주변 구조물 등과 간섭이 없을 것

③ 평형추가 승강할 때 가이드 레일의 접합부에서 평형추의 흔들림이 없을 것

가이드 슈의 운동 상태

① 가이드 슈는 상승 및 하강 동안에 흔들림이나 이탈이 없을 것

가이드 롤러 회전 상태

① 롤러의 회전 상태는 원활하여야 하며, 흔들림이 없을 것

가이드 레일의 고정 상태

① 평형추가 승강할　때 가이드 레일이 흔들리지 않을 것

3. 활차

베어링의 운동 상태

① 활차가 회전할 때 활차의 베어링에 이상 소음이 없을 것

지지 프레임 및 주변 구조물의 간섭 상태

① 활차가 회전할 때 활차와 활차 지지 프레임 사이의 간섭이 없을 것

② 활차가 회전할 때 다른 구조물과 간섭이 없을 것

와이어로프 이탈방지장치의 회전 상태

① 와이어로프 이탈방지장치의 회전은 원활하며, 와이어로프의 마모를 발생시키지 않을 것

4. 드럼

구조물의 간섭 상태

① 드럼이 회전할 때 주변 구조물과 간섭이 발생하지 않을 것

드럼 축 및 지지 베어링의 회전 상태

① 드럼 축 및 지지 베어링은 회전이 원활하여야 하며 이상 소음이 없을 것

② 드럼이 드럼 축 방향으로 움직이지 않을 것

4. 드럼

와이어로프의 감김 상태

① 디스크 드럼(하나의 드럼 홈에 하나의 와이어로프가 적층되어 감기는 드럼)에 와이어로프가 감길 때 드럼 홈과 와이어로프 사이의 간섭이 없을 것

② 스크루 드럼(드럼의 나선형 홈을 따라 와이어로프가 감기는 드럼)에 와이어로프가 감길 때 홈의 경로를 따라서 감기고, 겹쳐 감기거나 드럼 홈 사이 산과 간섭되지 않을 것

5. 와이어로프

및 섬유로프

주변 구조물의 간섭 상태

① 로프 이송 시에 주변 구조물과 간섭이 없을 것

로프의 유입 상태

① 로프가 이송 경로를 따라 드럼과 활차로 유입할 때 교차되거나 겹쳐지지 않을 것

6. 체인

체인의 회전 상태

① 체인이 회전할 때 주변 구조물과 간섭이 없을 것

② 체인의 회전은 스프로킷의 회전에 따라서 원활히 회전되며, 스프로킷에서 이탈되지 않는 구조일 것

③ 체인은 장력의 느슨함이 없는 상태에서 회전운동을 정확하게 전달하고 있을 것

7. 전동기

구동 시 부하 상태

① 전동기의 부하전류 측정값은 정격전류의 100% 이하일 것

전동기의 작동 상태

① 전동기의 회전 작동이 원활하며, 작동하는 동안 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열 이 없을 것

② 구동부에서 발생되는 소음은 아래 표의 기준값 이하일 것(하부무대시설의 경우에는 공간구성 등 측정 환경을 고려하여 평가할 것)

전동기 용량(kW)	소음도 기준값(dB(A))
3.7 이하	75
3.7 초과 7.5 이하	80
7.5 초과 15 이하	85
15 초과	90

8. 감속기

감속기의 작동 상태

① 감속기의 회전 작동이 원활하며, 작동하는 동안 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열 이 없을 것

9. 제동장치

제동장치의 작동 상태

① 제동장치는 정확하게 작동되어야 하며, 작동 이후에 무대기계ㆍ기구가 정지 상태를 유지하고 있을 것

② 전동기 회전 중에 제동장치 부분의 간섭이 발생하지 않을 것

③ 제동장치가 작동할 때 슬립이나 이중 작동 등 이상 작동이 없을 것

④ 제동장치가 작동할 때 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열이 없을 것

10. 무대바닥

및  프레임

무대바닥 및 프레임의 간섭 상태

① 하부무대시설이 움직이는 동안 무대바닥 사이의 간섭이 없을 것

② 하부무대시설이 움직이는 동안 프레임과 다른 구조물 사이의 간섭이 없을 것

③ 하부무대시설이 움직이는 동안 수평, 수직 상태가 유지되고 있을 것. 단, 사용 목적상 수평, 수직을 유지하지 않는 시설은 제외(경사무대 등)

하부무대시설의 작동 상태

① 하부무대시설이 움직이는 동안 이상 소음, 이상 진동이 없을 것

11. 유압시스템

유압 실린더의 작동 상태

① 실린더의 작동은 원활하며, 실린더로 유입되는 유압배관 및 접속부에서 누유가 발생되지 않을 것

압력게이지의 작동 상태

① 압력 게이지는 정확한 압력값을 지시하고 있을 것

밸브 작동의 정확성

① 각 밸브의 작동이 정확할 것

12. 동력전달장치

(스크루 축,

랙 및 피니언  등)

랙 및 피니언의 치면 물림 상태

① 무대기계ㆍ기구가 움직이는 동안 랙과 피니언의 치면 물림 상태는 일정해야 하며, 과도한 백래시가 없을 것

팬터그래프의 작동 상태

① 팬터그래프에 설치된 가이드 롤러는 가이드 레일과 전체적으로 접촉한 상태로 작동할 것

동력전달장치의 작동 상태

① 무대기계ㆍ기구가 움직이는 동안 스크루 축, 랙과 피니언, 팬터그래프 등 동력전달장치에서 이상 소음, 과도한 흔들림이 없을 것

13. 기어박스

기어박스의 작동 상태

① 무대기계ㆍ기구가 움직이는 동안 기어박스에서 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열이 없을 것

14. 축 및 커플링

축 및 커플링 회전 상태

① 회전할 때 과도한 편심이 없을 것

② 회전할 때 이상 소음, 이상 진동이 없을 것

15. 배전반 및

제어반

전장품의 작동 상태

① 전장품의 오작동 또는 기능 이상이 없을 것

16. 조작반

작동 스위치의 작동 상태

① 작동 스위치(비상정지 스위치 포함)의 ON, OFF가 정확하게 작동할 것

② 작동 스위치 표시등의 점멸에 이상이 없을 것

17. 리미트 스위치

리미트 스위치의 작동 상태

① 리미트 스위치의 접촉이 정확하며 해당 무대기계·기구의 정지가 확실할 것

(4) 구동 검사

상승/하강
속도 (m/min)	전 동 기					절연저항 (ΜΩ)		소음 (dB(A))		이상 소음 및 진동	비 고
	출력 (kW)	전압 (V)	전동기 (RPM)	전 류 (A)		기준값	측정값	기준값	측정값
				기준값	측정값
				이하	/	이상		이하	/