[별표 4의1] 무대시설 자체 안전검사 기준 (제9조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 없는 경우)

검사부위	검 사 기 준	검 사 범 위	검사방법
1. 와이어 로프 및 체인	① 로프 등의 끝단 매듭부위는 풀림이나 이완이 없을 것	음향시설, 조명시설 등과 천장 프레임 사이의 고정상태	육안
	② 와이어로프 등의 외관에 부식, 소선파단, 마모, 소선돌출 및 풀림, 변형, 직경감소 등의 결함이 없을 것	음향시설, 조명시설 등과 천장 프레임 사이의 외관	육안 촉수
	③ 와이어로프 등은 견고히 고정되어 있어야 하며 풀림이 발생하지 않을 것	음향시설, 조명시설 등과 천장 프레임 사이의 고정상태	육안 촉수
2. 장치봉 (batten) 및 천장 프레임	① 국부적으로 휨이 없고 하중이 집중 되어있지 않을 것	매달림 기구의 하중 분포	육안 촉수
	② 강관 고정방법과 매달기 기구의 체결 요소 및 수량이 적정하며 안전고리가 설치되어 있을 것	강관 고정방법과 매달기 기구의 체결상태	육안
	③ 조명시설 주변에 가연물질이 없을 것	조명이 바닥 등에 비춰지는 부분, 설치된 조명기 주변	육안
3. 로프의 고정	① 턴버클, 섀클, 클립, 심블 등 체결요소는 견고하게 고정되고 풀림이 없을 것	로프 체결요소의 고정상태	육안 촉수
	② 각 체결요소에 균열, 손상 및 마모가 없을 것	각 체결요소의 균열, 손상 및 마모	육안 촉수
4.배전반	① 빗물, 누수 및 결로가 없을 것	배전반의 설치 환경	육안 촉수
	② 배전반 내 전장부품은 견고히 고정되어 있을 것	전장부품의 고정 상태	육안 촉수
	③ 전장부품에 연결된 전선은 접촉 불량 (풀림, 단락에 의한 손상)이나 전선피복의 손상 등이 없을 것	전장부품 연결 전선의 외관 및 고정 상태	육안 촉수
	④ 배전반 외함의 부식이나 변형이 없을 것	배전반 외관 상태	육안
	⑤ 배전반은 견고하게 고정되어 있을 것	배전반 고정상태	육안 촉수
	⑥ 볼트류의 풀림에 의한 진동음과 과열에 의한 이상 냄새가 없을 것	전장부품의 체결 상태 및 과열	육안 촉수 후각
5. 조작반	① 디머 및 콘솔에 연결된 채널의 명칭 또는 사용 정보 등이 표기되어 있을 것	디머 및 콘솔 외관 상태	육안
	② 디머 및 콘솔에 연결된 선로는 견고하게 고정 있을 것	디머 및 콘솔 선로 고정 상태	육안 촉수
	③ 디머 및 콘솔에는 먼지 등의 이물질이 없을 것	디머 및 콘솔 외관 상태	육안
6.전선관, 덕트, 케이블류	① 전선관 및 덕트의 외관상태는 양호하고 견고하게 고정될 것	그리드 상의 덕트, 전선관 등의 외관 및 고정상태	육안 촉수
	② 전선 및 케이블의 손상 및 변형이 없을 것	전선 및 케이블의 외관상태 및 손상 여부	육안 촉수
7. 무대바닥	① 무대바닥에 위험을 초래할 수 있는 변형, 돌출 등이 없을 것	무대바닥면의 위험성	육안
8. 상부 그리드 및 철골 프레임류	① 구성부재의 조립 및 고정상태는 견고하고 체결요소의 풀림이 발생하지 않을 것	구성부재의 조립 및 고정상태	육안
	② 구성부재에 휨, 비틀림이 없을 것	구성부재의 변형	육안
	③ 구성부재와 용접부분에 균열 등의 손상이 없을 것	구성부재 및 용접부의 손상	육안
	④ 구성부재에 산화 및 부식이 없을 것	구성부재의 산화 및 부식	육안